
Прошу доработки согласно ТЗ: (сетка фибо рисуется правильно смотри прикрепленные файлы. Надо выполнить остальные пункты, начиная со 2ого)
Для МТ4
1. Ниже ЕМА10 формируется фрактал, при пересечении и закрытии цены над ЕМА10 от high(или close) свечи , закрывшейся над ЕМА10, до low фрактала натягивается фибо.
2. Выставляется сетка ордеров BUY на уровнях фибо: 76,4 61,8 50,0 38,2 23,6. Начальный лот задается для уровня 76,4. 
3. Остальные лоты выставляются согласно коэффициента, например 1.3. 
4. Стоп для всех позиций одинаковый на уровне 10.0.
5. Для каждого ордера предусмотрено закрытие 50% лота и переводе позиции в безубыток при достижении им следующих уровней, например, для 76.4 - уровня 100%, 61.8 - уровня 76.4, 50.0 - уровня 61.8, 38.2 - уровня 50.0, 23.6 - уровня 38.2. 
6. Если существуют хотя бы одна открытая позиция и цена достигла уровня 100% - все не открытые ордера закрываются.
7. Тейк по всем ордерам находится на уровне 161,8 фибо. 
8. В случае невозможности выставления ордера из-за близости цены осуществляется вход с рынка по текущей цене. 
9. Проскальзывание 3 п.
10. Если цена не задела ни одного из уровней и следующая свеча сделала новый максимум, то фибо растягивается до нового максимума (close) свечи и сетка ордеров обновляется. 
11. При срабатывании общего тейка на 161.8 сетка фибо натягивается до текущего high (close) закрытой свечи, на которой был достигнут тейк профит. 
12. При возникновении противоположного сигнала на SELL натягивается сетка фибо на продажу. 
13. Текущие сделки на покупку остаются без изменений. 
14. Все параметры настраиваемые. 
Примеч: 
неважно, что произошло раньше пересечение ЕМА10 ценой или образование фрактала - необходимо выполнение этих двух условий
Для связи дополнительно скайп led4ik

