//+------------------------------------------------------------------+ 
// #Chaos Oscillator          \¦/
// Knowledge of the ancients (ò ó)
//______________________o0o___(_)___o0o_____
//___¦Xard777¦_____¦_____¦_____¦_____¦_2009_¦
//+------------------------------------------------------------------+
#property  indicator_separate_window
#property  indicator_minimum 0.0
#property  indicator_maximum 1.0
#property  indicator_buffers 3
#property  indicator_color2  Blue
#property  indicator_color3  Red
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 2

extern int period=34;

double         ExtBuffer0[];
double         ExtBuffer1[];
double         ExtBuffer2[];
int init()
  {
   
   SetIndexStyle(0,DRAW_NONE);
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM);
   IndicatorDigits(Digits+1);

   SetIndexBuffer(0,ExtBuffer0);
   SetIndexBuffer(1,ExtBuffer1);
   SetIndexBuffer(2,ExtBuffer2);

   IndicatorShortName(" ");
   SetIndexLabel(0,NULL);
   SetIndexLabel(1,NULL);
   SetIndexLabel(2,NULL);

   return(0);
  }

int start()
  {

   int    limit;
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   double prev,current,old;
   double Value=0,Value1=0,Value2=0,Fish=0,Fish1=0,Fish2=0;
   double price;
   double MinL=0;
   double MaxH=0;  
   

   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=Bars-counted_bars;


   for(int i=0; i<Bars; i++)
    {
      MaxH = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,period,i)];
      MinL = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,period,i)];
      price = (High[i]+Low[i])/2;
      
      if(MaxH-MinL == 0) Value = 0.33*2*(0-0.5) + 0.67*Value1; 
      else Value = 0.33*2*((price-MinL)/(MaxH-MinL)-0.5) + 0.67*Value1;     
      
      Value=MathMin(MathMax(Value,-0.999),0.999); 
      
      if(1-Value == 0) ExtBuffer0[i]=0.5+0.5*Fish1;
      else ExtBuffer0[i]=0.5*MathLog((1+Value)/(1-Value))+0.5*Fish1;
      
      Value1=Value;
      Fish1=ExtBuffer0[i];
    }


   bool up=true;
   for(i=Bars; i>=0; i--)
     {
      current=ExtBuffer0[i];
      prev=ExtBuffer0[i+1];
           
      if (((current<0)&&(prev>0))||(current<0))   up= false;    
      if (((current>0)&&(prev<0))||(current>0))   up= true;
      
      if(!up)
        {
         ExtBuffer2[i]=1.0;
         ExtBuffer1[i]=0.0;
        }
        
       else
         {
          ExtBuffer1[i]=1.0;
          ExtBuffer2[i]=0.0;
         }
     }

   return(0);
  }