Версия 8.12
	Наименование
	Описание

	TFmain  =10080;   // TF для сигнальной свечи
	Дана возможность выбора для желающих экспериментировать с ТФ

	 Magic           =1;
	Магик номер

	 Gep              = 15;     // Макс. допустимый гэп в пп по ходу сделки
	

	 Slippage         = 10;     // проскальзывание
	

	MaxSpread        = 2.0;    // макс спрэд
	

	ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛЬНОЙ СВЕЧИ
	*Примечание: в описании применены следующие термины:
-Контрольная свеча- некая «свеча»(размер), с которой проводится сравнение;
-Сигнальная свеча- свеча, которую сравниваем с Контрольной свечей для принятия решения о входе первым ордером.

	 Candles          = 200;    // мин размер тела   пп
	Фиксированный размер Контрольной свечи

	Динамический расчет сигнальной свечи (при kol_bar_sredn=0 работает Candles)

	kol_bar_sredn    =0;       // глубина истории в барах
	Если =0, то применяем фиксированный р-р контрольной свечи. Если >0, то размер контрольной свечи считается как среднее арифметическое  n- последних свечей

	K_Candles        =1;       // минимальный сигнальный бык = средний бык*K_Candles
	Коэффициент, применяемый к среднему размеру Контрольной свечи (т.е.если К=0,8, то вход будет при размере Сигнальной свечи больше, чем 0,8 х Свеча средн)

	ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА ЛОТА 

	Lots             = 0.1;    // начальный размер лота
	Фиксированный размер первого лота

	LotExponent      = 1.0;    // Множитель лота для очередного шага сетки. 
	Учитывается только с № колена(включительно) из параметра MultStart

	 MultStart        = 3;      // Колено, с которого применяется Множитель
	Колено(включительно), с которого применяется Множитель

	MaxLot           = 1;      // Максимальный лот
	 Если за счет применения мульта лот увеличивается до величины MaxLot, то дальше ордера выставляются с лотом MaxLot.

	
	

	ПАРАМЕТРЫ ШАГОВ СЕТКИ

	TypeStep         = 0;      // Р-р нач. шага: 0-фикс; 1 -по контрольной св.; 2- по сигнальной св.
	Способ определения начального шага сетки: 0- фиксированный; 1- по контрольной свече (х К); 2- по Сигнальной свече (х К).
1 и 2 способ: Шаг сетки= Размер свечи * Коэфф. 

	 Step             = 100;    // шаг сетки пп
	Начальный шаг сетки в пп (расстояние между ордерами)

	K_Step_Candles   =0.5;     // Шаг= Коэф.* р-р свечи
	Коэфф., применяемый для расчета динамического шага
(К* Размер свечи (контрольной, либо сигнальной))

	 GridLevel        = 0;      // № колена, с которого начинается изменение шага сетки.
	№ колена, с которого начинается изменение шага сетки

	 AddStep          = 10;     // Р-р изменения шага..
	Начиная с колена («№ Колена…»)(включительно) шаг увеличивается на « Р-р изменения шага..». Увеличение происходит до достижения « Р-р изменения шага..»

	 MaxGridStep      = 200;    // Максимальный шаг сетки
	Максимальный шаг сетки

	 MaxTrades        = 8;      // максимально количество ордеров в сетке
	Максимальное количество ордеров в сетке

	
	

	 ПАРАМЕТРЫ ТЕЙКПРОФИТ

	TypeTP           =0;       // Р-р нач. ТП: 0-фикс; 1 -по контрольной св.; 2- по сигнальной св.
	Тип ТейкПрофита: 0- фиксированный,1- по контрольной свече (х К); 2- по Сигнальной свече (х К).
1 и 2 способ: ТП= Размер свечи * Коэфф.  

	 TakeProfit       = 50;     // Тейкпрофит сетки пп
	Фиксированный ТП

	K_TP             =0.25;    // ТП= Коэф.* р-р свечи
	Коэфф., применяемый для расчета динамического ТП
(К* Размер свечи (контрольной, либо сигнальной))

	TP_LVL           =0;       // № колена, с которого начинает изменяться ТП
	Начиная с этого № колена (включительно) размер ТП изменяется на « Размер корректировки ТП в пп.» Может принимать как положительные, так и отрицательные значения

	TP_LVL_Corr      =1;       // Размер корректировки ТП в пп.
	Количество пунктов, на которое изменяется размер ТП.

	TP_LVL_fin       =5;       // № колена с которого прекращается изменение ТП
	№ колена с которого прекращается изменение ТП. Начиная с этого колена ТП= « Конечный размер ТП пп.»

	TP_LVL_fin_fix   =5;       // Конечный размер ТП пп.
	Конечный размер ТП в пунктах. Вступает в действие с «№ колена с которого прекращается изменение ТП»

	MaxTP            =150;     // максимальный ТП
	максимальный ТП. Полезен при динамическом расчете ТП

	ПАРАМЕТРЫ  STOP-ОРДЕРОВ

	SO_LVL           =0;       // № колена, с которого выставляются отложенные ордера
	Начиная с № колена(включительно) выставляются СТОП-ордера вместо рыночных.

	SO_offset        =0.3;     // Коэфф отступа от цены. Смещение= K*Step
	Если рыночный ордер выставляется по текущей цене на расстоянии ШАГ СЕТКИ от предыдущего ордера, то СТОП-ордер выставляется после достижения ценой расстояния от предыдущего ордера = ШАГ * (1+К), при этом ордер отступает от текущей цены на расстояние ШАГ*К
Пример: шаг для рыночных ордеров = 100 пп.
СТОП-ордер выставляется при отходе цены от предыдущего ордера на расстояние- 100* (1+0,5)= 150 пп, а отступ от цены выставляемого ордера составит 100*0,5=50 пп.

	  ПАРАМЕТРЫ БЕЗУБЫТКА

	UseBU            =false;   // перевод в БУ
	Включение/выключение применения БУ

	HourBU           = 48;     // через сколько часов пытаться перевести в БУ
	Количество часов после открытия первого ордера, после которого пытаемся перевести в БУ

	CountOrd_for_onBE = 5 ;     // № колена, на котором переводим в БУ
	Количество ордеров, при котором  пытаемся перевести в БУ.
С предыдущим параметром работает по принципу «ЛОГИЧЕСКОЕ ИЛИ», т.е. в БУ переводим после выполнения любого условия.

	K_TP_BE_on       = 0.7;    // Цена включения 
БУ= К от размера ТП ( К *ТП )
	После выполнения условия на перевод в БУ ждем, когда цена достигнет величины   К*ТП. 
Допустим, ТП= 50 пп., К=0,7.
БУ включится при достижении ценой 50*0,7=35 пп.

	K_TP_BE          = 0.3;    // Цена СЛ = К от размера ТП
	Цена, на которую будет установлен СЛ ордеров сетки. Считается как  Коэффициент от ТП.

	ПАРАМЕТРЫ ТРАЛА

	TypeTS                   = 0;      //Тип Трала: 0- выкл, 1- по теням . Вкл/Выкл трала
	Тип трала: 0- выключен, 1- трал по теням,  2- ступенчатый

	ПАРАМЕТРЫ ТРАЛА ПО ТЕНЯМ

	Логика работы: каждую свечу на заданном ТФ (iTmfrm) функция находит экстремум по заданному количеству свечей (iBars_n). Если цена найденного экстремума лучше цены существующего СЛ,  то СЛ переносится на цену экстремума с корректировкой на (iIndent) пп.(обычно iIndent= спрэду+1-2 пп).

	
	

	ProfitTSon              = 40;     // Профит для включения ТС. 
	Профит, при достижении которого включается трал по теням. Трал начинает работать при достижении заданного ТП в пунктах. Два момента: если значение маленькое,  то быстро срабатывает СЛ, прибыль маленькая, если значение близкО к ТП, то на резком движении трал не успевает включиться.

	ENUM_TIMEFRAMES iTmfrm  = 60;     // период, по барам которого следует тралить. 
	

	iBars_n                 = 2;      // кол-во баров, по которым следует тралить
	Количество анализируемых баров

	iIndent                 = 4;      // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс
	Отступ СЛ от экстремума

	bool  bTrlinloss      = false;  // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)
	Если true, то тралится при ТП<0

	ПАРАМЕТРЫ ТРАЛА ПО СТУПЕНЯМ

	Задается расстояние от цены БУ,  на котором трейлинг запускается (пунктов) и "шаг", с которым он| переносится (пунктов)  Пример: при +30 стоп на +10, при +40 - стоп на +20 и т.д.

	trldistance       = 40;       // Дистанция включения трала
	Дистанция включения трала

	trlstep           = 10;       // Шаг перемещения СЛ
	Шаг перемещения СЛ

	АНАЛИЗ ПЯТНИЦЫ

	UseFriday       =false;    // при открытии ордера учитывать направление последней свечи младшего TFmain
	Если true, то анализируется направление и размер пятничной свечи

	 MaxCandlesFriday=50;       // макс. размер в пп последней свечи младшего TFmain в сторону сигнала при
	Максимальный размер пятничной свечи, при превышении которого вход отменяется.
Если рабочий ТФ отличается от W1, то для контроля анализируется последняя свеча на младшем ТФ

	ФИЛЬТР ТОРГОВ НА НОВЫЙ ГОД

	UseNY           =false;
	Использовать/ не использовать фильтр

	DataStart       ="12.15";
	Начало периода исключения торгов

	DataEnd         ="01.15"; 
	Конец периода исключения торгов

	СЛУЖЕБНЫЕ НАСТРОЙКИ

	 UseEQ           =false; //Рассчитывать просадку
	Вести журнал просадки по эквити. Если вкл., то с настроенной периодичностью в файл csv записывается значение текущей просадки. 
Полезно для дальнейшего анализа в Excel результатов прохождения теста разными парами. 

	TFEQ   =1440  //Период записи эквити в файл
	

	  TypeFile        =1;     //тип файла (индивидуальный/общий)
	Если записываем просадку в файл, то можно выбрать, записывать каждую пару в свой файл, либо писать в общий. Во втором случае проще экспортировать в  Excel.

	 FinalGridDate  =1609286400; //Запрет открывать первый ордер после даты
	Рекомендуется устанавливать дату на 1-2 мес. Меньше, чем дата окончания тестирования для исключения просадки из-за незакрывшихся сеток в конце тестирования.

	Tester

	CheckDD         =false;  // Учитывать просадку при оптимизации
	Для ускорения оптимизации за счет принудительного прерывания прогона (при оптимизации), после превышения просадки  величины начального (стартового) депозита  прогон прервется.

	MaxAmountLoss   = 50;
	Служебный параметр. Должен быть больше потенциального количества убыточных ордеров подряд.
Механизм работы: Если просадка превысила стартовы депозит, то запускается функция, которая открывает и тут же закрывает заданное кол-во ордеров. При оптимизации необходимо на закладке «Оптимизация» установить «Количество убыточных ордеров подряд» = 50.
В результате прогон прервется.

	TFdd    = 60; //Периодичность расчета просадки
	Периодичность расчета просадки



