MIX SCALPER
v.2.01

Рекомендуемые брокеры: FXOpen ECN/STP; RVD Markets.
Рекомендуемые пары: 10 наиболее выгодных по соотношению волатильность/спред – EURUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPUSD, AUDJPY, EURJPY, GBPJPY, EURAUD, GBPAUD, XAUUSD.
Рекомендуемый ТФ: изначально система рассчитывалась на торговлю на М1, однако советник по ней может быть приспособлен для торговли на любых ТФ.
Суть. Советник открывает и ведёт всего одну сделку. Только одну. Не локер, не мартин, не сеточник – никаких извращений. Логика основной ТС: скальпинг/пипсовка в канале. То есть если цена находится в верхней части канала и показывает признаки движения вниз – советник продаёт; если в нижней части канала и вверх - покупает. Однако благодаря множеству встроенных индикаторов и продвинутой системе суммации сигналов вы можете заставить данного робота работать по великому множеству совершенно иных систем. Возможные комбинации бесчисленны. Простор для творчества огромен.

В комплекте идут 2 шаблона для ручной версии ТС (для М1).
Так выглядит полная версия системы – со всеми вшитыми в советник индикаторами:
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Зелёная и красная линии образуют канал ТМА на М1, фиолетовая и тёмно-красная – тот же канал, но уже на М5. Присутствуют 2 вида осцилляторов: классический стохастик (3-цветный на М1 и бирюзовый на М5) и SSRC со стрелками – тоже на двух ТФ. Присутствуют две 4-индикаторных матрицы – на М1 и М5. В самом низу ещё 1 баровый индикатор adaptive Gann High-Low activator. На самом графике видны стрелки – большинство из них это сигналы пересечения зон перепроданности/перекупленности осциллятором SSRC; большие красные и голубые стрелки – это пересечения двух МА (сами МА сделаны невидимыми); зелёные и красные кружки – это показания быстрого индикатора Adx crossing; присутствует МА-подобный двухцветный индикатор ZWinnerColorSignals; а также зигзагоподобный синий индикатор rvmGann_sv8. Обратите внимание на правый верхний угол – там отображаются показания от индикатора ExtremeTMA info 040. Нас интересуют ширина канала ТМА и его наклон. Возможно появление вертикальных жёлтых и красных линий – это индикатор средних и важных новостей.
А вот так выглядит облегчённая версия – только основные индикаторы: канал ТМА на М1, матрица М1, 2 SSRC на М1 и М5, ZWinnerColorSignals.
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Настройка параметров советника.
Ознакомьтесь с файлом описания общих настроек советника. Их чертовски много, так как они нужны для обеспечения гигантского функционала робота. В комплекте идут уже полностью настроенные сеты. Так например, сет mix skalper v02.01_m1_archy_02 – приспособлен для пипсовки на М1. Экспериментируйте и настраивайте советника под себя и под свои ТС.
Что касается настроек индикаторов, то они сгруппированы по соответствующим блокам. Все настройки всех индикаторов можно менять по своему усмотрению, равно как и ТФ, с которого будут считываться их показания.

Теперь пройдёмся по индикаторам и функциям советника.

Матрица.

Gen3on4=True;  - Флаг использования сигнала 3 из 4 кубиков Генезис Матрикс

Gen4on4=True;  - Флаг использования сигнала 4 из 4 кубиков Генезис Матрикс

Тут всё просто: кубики зелёные – значит бай, красные – значит селл.

Для системы весов должен быть активирован хотя бы 1 из этих флагов. 

Ещё одна матрица.

Gen3on4_High=False; - Флаг использования сигнала 3 из 4 кубиков Генезис Матрикс На М5

Gen4on4_High=True;  - Флаг использования сигнала 4 из 4 кубиков Генезис Матрикс На М5

Всё аналогично. По умолчанию установлен ТФ М5, но вы можете поменять его на любой.

Канал ТМА.

UseTMAL2=True; - Флаг использования сигнала ТМАЛайн_2

Параметр на бай. Цена НИЖЕ определённого пользователем уровня относительно всей ширины канала ТМА.

Параметр на селл. Цена ВЫШЕ определённого пользователем уровня относительно всей ширины канала ТМА.

Пример: если у нас установлены такие значения:

TMABuyPercent=20;

TMASellPercent=80;

То ордера бай будут открываться только если цена находится в самом низу канала ТМА (ниже 20% уровня), а селл будут открываться, если цена в самом верху канала (выше 80% уровня).
Ещё один канал ТМА.

UseTMAL2_High=True; - Флаг использования сигнала ТМАЛайн_2 На М5

Всё аналогично. По умолчанию установлен ТФ М5, но вы можете поменять его на любой.

ExtremeTMA info 040.

Бай – если ТМА Слоуп КТФ больше чем (0 – Х). (По умолчанию больше чем -0.40)

Селл – если ТМА Слоуп КТФ меньше чем (0 + Х) (По умолчанию меньше чем +0.40) 

UseETMA040=True; - Флаг использования сигнала Екстреме ТМА

ETMABuy=0.40; - Значение для покупки

ETMASell=0.40; - Значение для продажи

Логика индикатора: если значение ТМА Слоуп КТФ велико – то это свидетельство о крутом восходящем вышестоящем тренде. То есть логичней было брать сигналы только на бай, ожидая продолжения тренда. И наоборот – если ТМА Слоуп КТФ сильно ушёл в минуса, то это нисходящий тренд. Ну а если ТМА Слоуп КТФ колеблется в пределах от -40 до +40 (по умолчанию), то это тренд не ярко выраженный и мы берём сигналы и на покупку и на продажу.
Ещё один ExtremeTMA info 040.

UseETMA040_High=False;- Флаг использования сигнала Екстреме ТМА

TmaTF_High=1
Всё аналогично – только тут вы можете менять ТФ.
Стохастик на текущем ТФ.
Генерирует 3 типа сигналов:
1) Направление стохастика (вниз – для селлов, вверх – для баев);

2) Пребывание стохастика в определённой зоне (в верхней – для селлов, в нижней – для баев);

3) Пересечение стохастиком определённой зоны (верхнюю сверху вниз – селл, нижнюю снизу вверх – бай).
Сами зоны можно устанавливать:
HighZone =80; - приграничное значение Верхней зоны

LowZone = 20; - Приграничнное значение нижней зоны

Также можно установить время, которое стохастик был в нужной зоне (для второго типа сигналов):

StohBarsZone=3; - Stohastic был в зоне N быров назад (1 - на 0 или 1 барах, 2 - на 0 или 1 или 2)

И количество баров для анализа направления (для первого типа сигналов):

StohBarsNap=1; - Колличество последних баров для анализа направления (1: 0>1 & 1>2\\ 2: 0>1 & 1>2 & 2>3)

Ещё один стохастик.

Отличие в том, что ему можно установить ТФ: 

StohTF_High=5; - Таймфрейм для старшего стохастика;

Всё остальное аналогично.
SSRC на текущем ТФ.
Всё аналогично стохастику:
UseSSRCNap=false; - Флаг использования индикатора Направление SSRC

UseSSRCZone=false; - Флаг использования индикатора Зоны SSRC

UseSSRCCros=false; - Флаг использования индикатора пересечение зональных уровней SSRC

Только тут можно установить 2 уровня зон – жёсткий (по умолчанию 0.90 и -0.90) и нежёсткий (по умолчанию 0.75 и -0.75):

SSRCZoneBrutalLimit=false; - выбор используемого уровня зон для режима единовременной сигнализации

SSRCsHighZone =0.90; - Жесткий зональный уровень Продаж

SSRCmHighZone =0.75; - Мягкий зональный Уровень Продаж

SSRCsLowZone = -0.90;- Жесткий зональный уровень Покупок

SSRCmLowZone = -0.75;- Мягкий зональный Уровень Покупок

Ещё один SSRC.
Всё аналогично, но здесь вы можете выбрать ТФ.
Пересечение двух МА.

Установите периоды быстрой и медленной МА и методы их усреднения. Быстрая пересекает медленную сверху вниз – селл; снизу вверх – бай.
UseCrosMA=True; - Использовать фильтр пересечения МА

MA_TF=0; - ТФ для МА фильтра

MASlow_Per=24; - Период Медленной МА

MAFast_Per=12; - Период Быстрой МА

MA_Met=1; - Метод усреднения МА

MA_Bar=0; - С какого бара начать анализ (также взаимное расположение МА берется на этом баре)

Также надо установить число баров, в течение которого сигнал будет действительным:

MABarCros=5; - В течении сколько последних баров должно было быть пересечение

ZWinnerColor.
Тут всё просто – какой цвет – такой и сигнал.

UseZWinnerColor=True; - Флаг использования сигнала ZWinnerColor

ZWinnerColor_TF=0; - таймфрейм для работы фильтра

AdxCrossing.
Быстрый индикатор. Красный кружок – селл, зелёный – бай.

UseAdxCrossing=0; - Флаг использования сигнала Adx Crossing

AdxCrossing_ADXbars=14;  - Настройка из индикатора

AdxCrossing_TF=0;  -таймфрейм для работы фильтра

AdaptiveGann.
Синий бар – бай, розовый – селл.

UseAdaptiveGann=0;- Флаг использования сигнала Adaptive Gann

AdaptiveGann_TF=0; - таймфрейм для работы фильтра

AdaptiveGann_TFInside = "M1"; - таймфрейм для работы фильтра (нужен прописной для работы самого индюка)

RVMGann

Зигзагоподобный индикатор. Отрисовал линию вниз – это сигнал на бай. Отрисовал линию вверх – это сигнал на селл.

UseRVMGann=False; - Флаг использования индикатора RVMGann

RVMGann_TF=0; - Таймфрейм для индикатора 

ММ

Вы можете задать как фиксированное значение лота, так и лот в % от депозита. Так как это классическая торговля с одной сделкой, ТП и СЛ, тут вы можете не мелочиться.

Взятие сигнала.
В советнике предусмотрено 3 разных системы взятия сигналов.

TipSumSig=1; - Тип сложения сигналов 1 - динамический (единовременная сигнализация)  0 -  статический (накопление сигналов в зависимости от времени жизни) 2 - Гибридное сложение с учетом "Весов " каждого индикатора.

Единовременная сигнализация.

Чтобы получить сигнал на бай или селл – все активированные индикаторы должны дать соответствующий сигнал.

Накопление сигналов по времени жизни.

Чтобы получить сигнал на бай или селл – все активированные индикаторы должны дать соответствующий сигнал. При этом сигнал индикатора будет считаться действительным в течение определённого числа баров после его получения. Например:

LivTimeGenMatr=2; - Срок годности сигнала индикатора Генезис Матрикс М1

Накопление сигналов по системе весов.

Это самая продвинутая система суммации. Каждому активированному индикатору присваивается свой вес. Например:
GenMatrWeigth=1; - Вес каждого квадрата Генезис матрикс

Чтобы получить сигнал на бай или селл, советник должен набрать пороговое значение весовых очков, которые суммируются по всем активированным индикаторам. К примеру: 

Porog=12; - Порог для срабатывания Суммирующихся индикаторов.
При этом любому активированному индикатору вы можете приказать получать сигнал в обязательном порядке, без участия в системе суммации:

GenHardSig=False; - Флаг участия в сложении сигнала. True – Участвует. False - обязательное срабатывание.

Чтобы получить совокупный сигнал на бай или селл, нужно чтобы единовременно сработали все обязательные индикаторы, а также набран установленный порог весовых очков.

Система закрытия сделки по развороту.

Система аналогична накоплению сигналов по системе весов. Только тут индикатор должен дать противоположный открытой позиции сигнал – тогда это и будет признано разворотом. Установите, будет ли данный индикатор участвовать в системе закрытия по развороту:
UseCloseOnGenMatr=false; - Флаг участия индикатора в закрытии по порогу

Установите, требуется ли его обязательное срабатывание

GenCloseHardSig=False; - Флаг участия в сложении сигнала закрытия True - Участвует False - обязательное срабатывание.

Если нет, присвойте ему вес:

GenMatrCloseWeigth=1; - Вес индикатора для закрытия

И установите суммарный весовой порог для всех индикаторов:
PorogClose=10; - порог для закрытия Ордера.
В конце настроек советника установите флаги закрытия по системе весов. Также вы можете активировать закрытие сделки при появлении полностью противоположного открытию сигнала:
CloseBuyOnRewers=True; - Закрытие покупок при появлении сигнала на продажу

CloseSellOnRewers=True;  - Закрытие продаж при появлении сигнала на покупку

ТП и СЛ.
Вы можете установить фиксированные ТП и СЛ в новых пунктах:

OsnTP=50; - Фиксированный размер ТП в новых пунктах

OsnSL=30; - Фиксированный размер СЛ в новых пунктах

А можете установить динамические значения – в % от текущей ширины канала ТМА:

DTPPersent=60; - Процент-размер ТП от ширины ТМА из ТМА инфо 040

DSLPersent=40; - Процент-размер СЛ от ширины ТМА из ТМА инфо 040

DinamicTP=True; - Флаг использования динамического ТП

DinamicSL=True; - Флаг использования Динамического СЛ

Продвинутый ТП.

Вы можете сделать так, чтобы ТП был больше, если цена находится далеко от целевой границы ТМА (и меньше, если она находится слишком близко к целевой границе).

ProTP=false; - Включение Продвинутого режима ТП

ProTPKoef=1; - Множитель разници Отностительно ТМА

При включении режима продвинутого ТП, к текущему ТП будет прибавлено число (Х*k), где:

Х – это величина, на которую текущая цена выходит за нижнюю границу ТМА для ордеров бай (и за верхнюю границу ТМА для ордеров селл). Соответственно, если цена находится в пределах канала ТМА, то значение Х будет минусовым.

k – весовой коэффициент.
Сверхпродвинутый ТП.
Вы можете сделать так, чтобы ТП для ордеров бай был больше при вышестоящем тренде вверх и меньше при тренде вниз. Для ордеров селл наоборот.

AdaptiveProTP=false; - Надстройка к функциям ТП когда включена влияет на размер любого установленного ТП зависит от показателя ТМА Слоуп индикатора TMAinfo040_High

AdaptiveProTPKoef=1; - Коэфициент влияния надстройки.

При включении этого режима ваш текущий ТП будет умножен на число ((1+Х)*k)) для ордеров бай, и на число ((1-Х)*k)) для ордеров селл, где:

Х – это показатель ТМА Слоуп индикатора TMAinfo040_High
k – весовой коэффициент.
Двухступенчатый ТП.

CloseOn2Steps=True; - Включение режима двухступенчатого ТП

CloseOn2StepsShift=1; - бар взятия сигнала для двухступенчатого закрытия

CloseOn2StepsPoint=1; - Колличество точек необходимых для двухступенчатого закрытия
FirstTPLvlPersent=20; - процент-размер Первого уровня ТП из ТМА инфо 040

FirstTPLvlfix=30; - Фиксированный размер Первого уровня ТП

Вы можете установить ТП первого уровня – если цена достигнет этой отметки, но ещё не достигнет полноценного ТП, то будет действовать режим ускоренного закрытия. Сделка закроется, когда установленное число квадратов матрицы перекрасится.
Безубыток.
BuMode=False;  общий флаг включения  перевод в БУ

BuDublTP=False;  триггер работы по Двойному ТП (если выключен будет только обычный ТП)

DinamicBu=False; Триггер динамического шага перевода в БУ

DBuPersent=30;  - шаг активации БУ в процентах от ТМА (если режим Двойного ТП выключен)

BuStepFix=30;  - шаг активации БУ в пунктах (если режим Двойного ТП выключен)

BuPoint=5;  - на сколько пунктов в + перевести БУ

Вы можете сделать так, чтобы при достижении определённой прибыли (фиксированного числа пунктов или % от ТМА) СЛ переносился на столько-то новых пунктов в +.
Запрет торговли на новостях.
UseHardNewsFilter=false; - Включение запрета на торговлю во время Важных новостей

UseMedNewsFilter=false; - Включение запрета на торговлю во время новостей Средней важности

CloseOnHardNews=false; - закрыть ордера во время Важных новостей

CloseOnMedNews=false; - Закрыть ордера во время новостей Средней важности

MinBeforHardNews=15;  - время запрета перед выходом Важных новостей

MinBeforMedNews=15; - время запрета перед выходом новостей Средней важности

MinAfterHardNews=15; - время запрета после выхода Важных новостей

MinAfterMedNews=15; - ремя запрета после выхода новостей Средней важности

SetHourBrokers=0; - подстройка времени Брокера

Вы можете сделать так, чтобы советник не торговал за некоторое число минут до и после выхода важных и средних новостей.

Запрет торговли после появления мега-свечей.

UseForsSitFilter=false; - Включение контроля Форсмажорных ситуаций

CloseOnForsSit=false; - Закрыть ордер во время форсмажора

MinBreakAfterForsSit=10; - Время запрета торговли после Форсмажора

PersentOnTMA=200 - Размер свечи для объявления форсмажора 

Вы можете установить некоторый % от ширины ТМА – если появится огромная свеча, превышающая этот размер, то на некоторое число минут советник перестанет торговать.
Диапазон ТМА.

Вы можете запретить советнику торговать, если ширина ТМА выходит за рамки установленного диапазона (в старых пунктах).

ControlDiapTMA=True; - Флаг включения контроля диапазона ТМА на м1

MinDiapTMA=5; - Минимальный диапазон ТМА

MaxDiapTMA=300; - Максимальный диапазон ТМА

ControlDiapTMA_Shift=0; - Бар для анализа диапазона ТМА (0-текущий, 1-предыдущий и тд.)

Планировщик.

StartHour=9;

StopHour=23;

StartDay=0;

StopDay=7;
Установите время и дни когда советнику можно торговать.
Система оповещения.

ModeSignal=0;  - Система оповещения. 0- открывать ордера неоповещая. 1 - оповещать Аллертом и открывать ордер 2 - Только оповещать, не открывая ордер.

Система реверсирования сигналов.
extern string q11111="Реверс от Капинана О. по МА";

Revers   = 0;     - Включение сегментного реверса для ордеров   

PointOnMA = 300;  - Порог разности между МА пунктах    для включения

ProTPForRevers=false; - Включение Продвинутого режима ТП Для ордеров в реверсе

ProTPKoefForRevers=1;- Множитель разници Отностительно ТМА Для ордеров в реверсе

AdaptiveProTPForRevers=false;- Надстройка к функциям ТП когда включена влияет на размер любого установленного ТП зависит от показателя ТМА Слоуп индикатора TMAinfo040_High Для ордеров в реверсе

AdaptiveProTPKoefForRevers=1; - Коэфициент влияния надстройки. Для ордеров в реверсе

DinamicTPForRevers=True; - Флаг использования динамического ТП Для ордеров в реверсе

DinamicSLForRevers=True; - Флаг использования Динамического СЛ Для ордеров в реверсе

DTPPersentForRevers=50; - Процент-размер ТП от ширины ТМА из ТМА инфо 040 Для ордеров в реверсе

FirstTPLvlPersentForRevers=20; - процент-размер Первого уровня ТП из ТМА инфо 040 Для ордеров в реверсе

DSLPersentForRevers=40; - Процент-размер СЛ от ширины ТМА из ТМА инфо 040 Для ордеров в реверсе

FirstTPLvlfixForRevers=30; - Фиксированный размер Первого уровня ТП Для ордеров в реверсе

OsnTPForRevers=50; - Фиксированный размер ТП в новых пунктах Для ордеров в реверсе

OsnSLForRevers=30; - Фиксированный размер СЛ в новых пунктах Для ордеров в реверсе

Система трала.
TralMode   = True; Общий флаг Использования трала

TralType = 1; - Тип трала 1-Простой 2 - по АТР, 3 - по фактралам

TralProfitOnly = true;  - Тралить только профит

Параметры обычного трала

TralBuySize    = 30;  -  Размер трала в пунктах для покупок

TralSellSize   = 30;  -  Размер трала в пунктах для продаж

TrailStep = 10;   -   Шаг трала в пунктах

"Параметры трала по ATR";

ATR_T_1 = 5;   - период первого ATR

ATR_Sh_1 = 1;  - сдвиг первого ATR

ATR_T_2 = 36;  - период второго ATR

ATR_Sh_2 = 1;  - сдвиг второго ATR

ATR_X = 1;  - коэффициент, на который множим ATR, чтобы получить стоплосс (при ATR_X=1 стоп будер размещен на расстоянии в 1 ATR, при ATR_X=1.5 - на расстоянии в полтора ATR и т.д.)

ATR_Step = 10; - шаг трала в пунктах

"Параметры трала по фактралам";

Lvl=2; - сколько соседних баров должно быть ниже\выше

Tf=1; -  таймфрейм для выбора фактралов

FacDelt=5; -  размер отступа от фактрала

