Техническое задание

Используемые индикаторы
TMA+CG_stab04 (далее TMA)
FL01
SSCRC
SSCRC_MTF
На самом деле SSRC_MTF отличается от обычного только возможностью выбирать ТФ. Поэтому можно применять 2 штуки «MTF», вместо двух разных индикаторов, если это улучшит производительность. 

Условия для сигнала на примере входа вниз
1) SSCRC 1+5. 
1.1. На текущем баре SSCRC находится на уровне 0.75 или ниже, при этом на предыдущем баре уровень был выше.
1.2. Предыдущий бар SSCR_MTF на уровне 0.75 или выше.
По умолчанию 1.1 на M1, а 1.2 на M5.

2) Метка от TMA+CG_stab04 
Выглядит как цветной крестик. По умолчанию сигнал вниз выглядит как метка синего цвета, сигнал вверх красного цвета.
2.1. Условие для сигнала: появился сигнал вниз на TMA.
Так как метки у TMA часто перерисовываются, то условие 2.1 фиксируется сразу после появления и остается «висеть» в рабочем состоянии в течении 30 минут.
Если условие 2.1 действует на данный момент и появляется новая метка TMA, то таймер 30 минут запускается заново. 
Условие 2.2 может появляться и исчезать сколько угодно раз в зависимости от положения цены относительно коридора на текущий момент. Но только в рамках действующего условия 2.1. 
2.2. Дополнительное условие: цена находится выше верхнего коридора FL01. 
По умолчанию 2.1 и 2.2. на M1.

3) Коридоры и средняя линия FL01.
3.1. Условие для сигнала. Тренд не противоположный. Определяется тренд так: уровень текущего бара средней линии FL01 на M15 не выше, чем 5 баров назад.
3.2. Улучшенный вариант: Цена находится выше средней линии FL01 на M30, но ниже верхнего коридора.
3.3. Лучший вариант: Цена находится выше верхнего коридора FL01 на M30. 
Условия сигнала и его улучшения для входа вверх противоположные.

Сигнал
Основной сигнал [1.1+1.2+2.1+3.1]: 1.1 или 1.2 срабатывают не далее 30 баров на M1 (в течении 30 минут) от последнего сигнала 2.1 в том же направлении. Не должно быть противоречия с пунктом 3.1.
Улучшенный вариант сигнала [1.1+1.2+2.1+2.2+3.1].

Оформление и улучшения сигнала
1) Когда срабатывает основной сигнал, то прямоугольник с инструментом окрашивается в желтый цвет. Когда срабатывает улучшенный вариант сигнала прямоугольник с инструментом окрашивается в красный цвет. 
Когда условие 2.2 перестает действовать из-за изменения положения цены к коридору FL01, то раскраска становится желтой. Когда условие 2.2 снова начинает действовать цвет снова становится красным.
Цветной прямоугольник с инструментом появляется после срабатывания сигнала на 30 минут. Когда проходит половина времени он становится полупрозрачным, еще через 15 минут приводится в первоначальный вид.
Надо понимать, что таймер условия 2.1 и таймер активности сигнала – это два разных таймера. Это я уточняю, чтобы не было путаницы.
Что становится с цветным прямоугольником через пол часа после появления сигнала зависит от того как индикатор выглядит изначально. Я предлагаю все те инструменты, по которым в данный момент нет сигнала либо убрать вообще, либо как-то затемнить, чтобы они не мешались. Если выводить инструменты по которому нет сигнала на график, пусть у них будет темно-серый цвет или вроде того. 
3) После появления сигнала рядом с цветным прямоугольником появляется таймер, который ведет обратный отсчет 30 минут и визуально сразу можно понять на сколько это «свежий» сигнал. 
4) Отдельно отображаются улучшения связанные с FL01. Условие 3.2 отображается как желтая рамка вокруг прямоугольника с инструментом. При действующем условии 3.3 рамка красного цвета. 
Рамка должна быть достаточно заметной, чтобы визуально было сразу видно, что это не тот же прямоугольник, а улучшенный вариант.
Как вариант вместо рамки может быть звездочка рядом с прямоугольником аналогичной раскраски в зависимости от улучшающего условия. Или внутри прямоугольника, но тогда это должен быть другой цвет
Так же как улучшение сигнала, рамка от 3.2 и 3.3 может в любой момент исчезать и появляться, а так же менять цвет в зависимости от положения цены относительно FL01. 

Фиксирование значений индикаторов
По умолчанию SSCRC фиксируется каждую секунду, а SSCRC_MTF каждые 5 минут, в соответствии с рабочим таймфреймом. Если ТФ у SSCRC_MTF другой, то частота фиксации данных меняется соответственно. TMA для условия 2.1 и FL01 для 2.2 по умолчанию фиксируются каждую секунду. 
 Чтобы разгрузить процессор можно фиксировать значение SSCRC, цену относительно FL01 и наличие отметок tma не каждую секунду, а раз в минуту. Но не реже. 
Для SSCRC фиксация раз в секунду важнее для оперативности сигнала, чтобы у трейдера было время оценить ситуацию и принять решение.

Не обязательные фичи
Далее идут разные фичи, которые не обязательны для функционирования индикатора, но могут быть полезны трейдеру, который применяет индикатор. Поэтому это скорее не часть ТЗ, а предложения для самостоятельного осмысливания и решения.
Отметка уровня сигнала
Будет полезно выводить на график хорошо заметное цветное пятно или горизонтальную полоску, по которой будет видно в каком конкретно месте и на каком уровне сработал сигнал. Как вариант подойдет стандартная ценовая метка meta trader. Но тогда она должна быть достаточно большой и заметной. 
Эта функция полезна для тех кто предпочитает ставить лимитники. Да и вообще можно быстро сориентироваться как далеко и куда убежала цена с момента срабатывания сигнала, не глядя на SSCR и FL01. Это полезно не только для минимизации затрачиваемых усилий, но и для оперативности.
Как вариант, цену уровня сигнала можно писать рядом с сигнальным прямоугольником, напротив инструмента. Но это менее удобно.
Фильтр по времени	
Я думаю лучше не использовать специальные индикаторы для этого. Они только грузят процессор. Кроме того у некоторых индикаторов вроде Sonic могут быть проблемы с синхронизацией. Лучше пусть в опциях будет возможность ставить диапазоны времени, во время которых сигналы не будут выводиться. Надо только разобраться на чем основывается индикатор – по времени сервера, на котором идет торговля или по времени компьютера. 
Но так же необходимо, чтобы была возможность отключать такой фильтр. Вот мне например он не очень то нужен, но для некоторых он важен.
Третий сигнал
Я думаю очень пригодился бы еще один сигнал. [1.1+2.1+2.2+3.1] То есть улучшенный сигнал без пятиминутного SSRC. Достаточно много бывает хороших входов в рынок по одному только 1.1 без рабочего 1.2. А там пусть каждый трейдер сам для себя решает заходить ли ему по такому сигналу или нет. 
Пусть у такого сигнала будет к примеру зеленый цвет. Работает такой сигнал точно так же как обычный, но если появляются подходящие условия для желтого сигнала, то цвет меняется с зеленого на желтый. Точно так же как красный перекрывает желтый.

Кстати, можно поменять цвета местами, чтобы был как светофор. :) Худший сигнал (самый рисковый) красный, а зеленый наоборот самый качественный. А может наоборот, зеленый будет обозначать, что сигнал еще не зрелый. 
Предупреждающий сигнал
Ercon просил сделать такой сигнал, чтобы заранее смотреть на график до того как сработает основной сигнал. Только у него идея была завязана в уровнях ssrc, а я предлагаю сделать предупреждающим сигналом условие 2.1, то есть метку от TMA. Все равно если есть такая метка, то и нормальные сигналы как правило не за горами и если кому-то хочется следить, то пусть следит от метки, а не от уровней SSRC. 
Пусть на индикаторе такое предупреждение будет выглядеть как серый прямоугольник с инструментом. Он должен быть светлее, чем те инструменты по которым на текущий момент нет сигналов и предупреждений. И если у кого-то есть желание пусть в опциях отмечает, что подобные предупреждения появляются. А по умолчанию выключено.
Не обязательный пункт 3.1
Тут из названия фичи все понятно. Выводим в опцию вкл\выкл фильтра соответствия тренда. И если выключаем, то у нас чуть более рисковая торговля, зато больше простор для экспериментов. Может при грамотном ММ это будет более прибыльно.  
От себя замечу, что по моему личному мнению из всех этих фич важнее всего сделать отметку сигнала, на втором месте третий сигнал, а потом все остальное.

Опции
Основные опции
1) ТФ для SSCRC; ТФ для SSCRC_MTF; ТФ для условия TMA 2.1, ТФ для условия FL01 2.2; ТФ для определения тренда по FL01 (условие 3.1); ТФ для условий 3.2 и 3.3 от FL01.
Можно совместить ТФ для определения тренда (3.1) и для условий 3.2, 3.3 от FL01. Но если не совмещать, то больше пространства для экспериментов.
2) Наличие звукового сообщения при появлении сигнала: true\false, выбор звука среди стандартных вариантов в папке sounds (как у алерта).  
Можно сделать отдельные варианты звука для сигналов по 2.1 и по 2.2.
3) Наличие текстового сообщения о появлении сигнала: true\false. В нем должен быть указан инструмент, на котором сработал сигнал и время появления.
Не обязательные опции
4) Параметры отметки сигнала. Стандартные: толщина, цвет и т.п. 
5) Условие 3.1 (определение тренда) true\false.
6) Временной диапазон, в течении которого сигналы не выводятся. Возможно их таких надо будет делать несколько.
7) Количество баров для проверки тренда по условию 3.1. По умолчанию 5.
[bookmark: _GoBack]8) Срок действия сигнала. По умолчанию 30 минут.
